SISINI™

Модель защитных очков SISINI™ с чрезвычайно прочной и легкой металлизированной оправой и имеющая опцию сменных линз, является надежным и универсальным вариантом для большинства случаев.

Модель SISINITM доступна с линзами различной степени затемнения: прозрачные, желтые, голубые, затемненные, рево или поляризованные.
Оправа, выполненная в спортивном стиле произведена из термопласта и термоэластопласта
Мягкий регулируемый носовой держатель

Дужки выполненные из термоэластопласта обеспечивают надежную фиксацию очков на голове
Легкая замена линз

Опция выбора оттенка поляризованных линз

Поставляется в комплекте с чехлом из микроволокна

Вес 27г
8 мм базовая линза
	ЦВЕТ ЛИНЗ
	АРТ.
	МАРКИРОВКА ЛИНЗ
	МАРКИРОВКА ДУЖКИ
	ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
	ПОКРЫТИЕ

	CLEAR
	RLY00136
	2C-1.2 1FKN CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	AMBER
	RLY00138
	2C-1.2 1FKN
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	GREY
	RLY00137
	5-2.5 1FKN CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ и солнечное излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	REVO
	RLY00139
	5-2.5 1F CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ и солнечное излучение
	ARIDA Защита от запотевания /Защита от влаги

	POLARISED
	RLY00140
	5-3.1 1F CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ и солнечное излучение
	Прозрачное зеркальное покрытие Riley


	Компонент 

	Материал
	Характеристики

	Линза
	Поликарбонат
	Две линзы

	Носовой держатель
	Термоэластопласт (TPE)
	Удобный и гибкий

	Дужки
	Термопласт TP90/Металл
	Прочные, гибкие, рифленые

	Крепеж

	Термопласт TP90/Металл
	Повышенная гибкость и прочность


Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2С – УФ-излучение

5 –Солнечное излучение

Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный или желтый
2.5 Затемненный или рево
3.1 Темный серый или зеркальные

Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло, коррозия и т.д.)
Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокона или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.
Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
