QADRO™

Модель защитных очков QADROTM предлагает высокий уровень комфорта и широкий угол обзора в универсальной оправе.

Покрытие линз TECTON 400 обеспечивает высокоэффективную защиту от царапин, запотевания, УФ-излучения и влаги
Модель QADROTM доступна с прозрачной и затемненной линзой.
Монолитная поликарбонатная линза широкого обзора
Оправа, выполненная в спортивном стиле, произведена из термопласта и нейлона
Моющаяся, мягка оправа обеспечивает хорошую фиксацию на голове

Мягкие удобные вставки из термоэластопласта на концах дужек

Дужки могут быть заменены на головной ремень
Поставляется в комплекте с чехлом из микроволокна

Вес 31г 

8 мм базовая линза
	ЦВЕТ ЛИНЗ
	АРТ.
	МАРКИРОВКА ЛИНЗ
	МАРКИРОВКА ДУЖКИ
	ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
	ПОКРЫТИЕ

	CLEAR
	RLY00311
	2C-1.2 1FTKN CE
	EN 166 FT CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	GREY
	RLY00312
	5-2.5 1FTKN CE
	EN 166 FT CE
	Механические воздействия, УФ- и солнечное излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги


	Компонент 

	Материал
	Характеристики

	Линза
	Поликарбонат
	Монолитная линза панорамного обзора

	Носовой держатель
	Термоэластопласт (TPE)
	Удобный и гибкий

	Дужки
	Нейлон/Термоэластопласт (TPE)
	Удобные и гибкие

	Крепеж

	Нейлон
	Прочный


Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2С – УФ-излучение

5 –Солнечное излучение

Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный или желтый
2.5 Затемненный
Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло, коррозия и т.д.)
Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокона или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.
Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
