FABRI™

Модель защитных очков без оправы FABRITM с саморегулирующимися дужками TempFLEX™ сочетает в себе исключительную легкость и комфорт.

Специальное покрытие линз обеспечивает высокоэффективную защиту от царапин
Модель FABRITM доступна с прозрачной и затемненной линзой
Монолитная поликарбонатная линза широкого обзора
Универсальный носовой держатель, выполненный из поликарбоната
Мягкие уплотнения из термоэластопласта повышают комфорт и защиту

Подвижные дужки из термоэластопласта
UV400 - 100% защита от ультрафиолета

Поставляется в комплекте шейным шнурком
Вес 22г
9,75 мм базовая линза
	ЦВЕТ ЛИНЗ
	АРТ.
	МАРКИРОВКА ЛИНЗ
	МАРКИРОВКА ДУЖКИ
	ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
	ПОКРЫТИЕ

	CLEAR
	RLY00191
	2C-1.2 1FT CE
	EN 166 FT CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	Защита от царапин


	GREY
	RLY00192
	5-2.5 1FT CE
	EN 166 FT CE
	Механические воздействия, УФ- и солнечное излучение
	Защита от царапин


	Компонент 

	Материал
	Характеристики

	Линза
	Поликарбонат
	Монолитная

	Носовой держатель
	Поликарбонат
	Монолитный универсальный

	Дужки
	Термоэластопласт (TPE)
	Гибкие и удобные

	Крепеж

	Термопласт TP90/Металл
	Изнозостойкий


Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2С – УФ-излучение

5 –Солнечное излучение

Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный или желтый
2.5 Затемненный
Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло , коррозия и т.д.)
Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокна или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
