AREZZO™

Модель защитных очков AREZZOTM идеально сочетающая компактность и легкость обеспечивает защиту против капель жидкости и ударов. Низкопрофильный дизайн улучшает обзор, а регулируемый ремень гарантирует удобную фиксацию на голове. Выполненные из прочного нейлона и легкого термоэластопласта эти очки являются стильной защитой для постоянного использования.

Модель AREZZOTM доступна с прозрачными линзами.

Покрытие линз TECTON обеспечивает высокоэффективную защиту от царапин и запотевания
Ультратонкий дизайн

Прочная и износостойкая линза

Мягкая оправа из ПВХ и термоэластопласта
Регулируемый ремень, сделанный из эластичной ткани
Вес 26г
6 мм базовая линза
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Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2С – УФ-излучение

Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный или желтый
Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

B – среднее энергетическое воздействие. Держат удар такого же 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г, но уже на скорости 120 м/с (около 435 км/ч)
F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло, коррозия и т.д.)
Область применению:

3 – Капли жидкости или брызги

Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокна или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
