AGERA™

Модель защитных очков AGERA™ отличаются эргономичностью, высокой степенью комфорта и идеальное исполнение. Изготовленные из прочного нейлона и легкого термоэластопласта эти очки обеспечивают защиту при постоянном использовании.

Модель AGERATM доступна с линзой различной степени затемнения: прозрачная, голубая, затемненные и фотохромная.
Монолитная поликарбонатная линза широкого обзора
Оправа, выполненная в спортивном стиле, произведена из термопласта и термоэластопласта
Хорошо вентилируемый, противоскользящий носовой держатель, сделанный из термоэластопласта
Дужки, выполненные из термоэластопласта, обеспечивают надежную фиксацию очков на голове
Поставляется в комплекте с чехлом из микроволокна

Вес 29г
9 мм базовая линза
	ЦВЕТ ЛИНЗ
	АРТ.
	МАРКИРОВКА ЛИНЗ
	МАРКИРОВКА ДУЖКИ
	ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
	ПОКРЫТИЕ

	CLEAR
	RLY00011
	2C-1.2 1FKN CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	GREY
	RLY00012
	5-2.5 1FKN CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ- и солнечное излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	BLUE
	RLY00014
	2-1.4 1FKN CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	ARIDA Защита от запотевания/ Защита от влаги

	INDOOR/OUTDOOR
	RLY00013
	2-1.4 1F CE
	EN 166 F CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	Прозрачное зеркальное покрытие Riley


	Компонент 

	Материал
	Характеристики

	Линза
	Поликарбонат
	Монолитная

	Носовой держатель
	Термоэластопласт (TPE)
	Вентилируемый

	Дужки
	Термопласт TP90/Термоэластопласт (TPE)
	Прочные, гибкие, легкие

	Крепеж

	Термопласт TP90/Металл
	Повышенная прочность


Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2, 2С – УФ-излучение

5 –Солнечное излучение
Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный или желтый
1.4 Голубой или фотохромный водозащитный
2.5 Затемненный
Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло , коррозия и т.д.)
Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокона или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.
Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
